一、膝关节肿胀程度智能测量系统清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	预算价（元）

	1
	膝关节肿胀程度智能测量系统
	1
	套
	100000



二、膝关节肿胀程度智能测量系统要求
1.乙方应结合实际应用需求，开展膝关节肿胀程度智能测量系统需求分析，完成总体方案设计，明确整机架构、功能模块、关键技术方案、主要性能指标及实施计划，并提交甲方确认。
[bookmark: _GoBack]2.乙方应按照甲方确认的设计方案，完成系统软件开发及超声设备适配，实现膝关节结构智能识别、关节腔积液自动测量，以及滑膜等软组织增厚、增生情况的辅助分析，为膝关节肿胀程度提供影像报告。系统应具备测量结果人工复核、历史数据查询、不同时间点结果对比及评估报告生成与导出功能，并满足运行稳定、操作便捷及数据安全
3.乙方应于2027年1月30日前完成系统开发、样机调试及成果交付，并配合甲方开展验收工作。交付成果应符合双方确认的设计方案及技术指标要求。

